



Извещение о проведении Запроса котировок № 7
                                                                                                                                         «01» августа 2008г.
1. Наименование и почтовый адрес заказчика:

Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия

 655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская, 41.

 Адрес электронной почты: k80@ufk80.minfin.ru
Контактное лицо: Мирошниченко Анатолий Александрович (3902) 22-11-24/22-10-77

2. Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета
3. Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 к извещению № 7 от 01 августа 2008г. 
4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: выполнение работ по ремонту служебных помещений (серверное помещение (59м.кв.) 1 этаж, касса (7м.кв.) 2 этаж) Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия. (Приложение № 2)
5. Требования к выполнению работ: работы выполняются материалом Подрядчика; работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, соблюдением  техники безопасности и охраны труда.
           6. Место выполнения работ: 

655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская, 41.
7. Сроки выполнения работ: с момента подписания государственного контракта до 1 октября 2008 года.
8. Максимальная цена контракта: - 350 000 (Триста  пятьдесят тысяч) рублей
 Цена формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Котировочные заявки подаются по адресу: 655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская 41., кабинет № 318 (приемная), в рабочие дни с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-00. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «04» августа 2008г. Дата окончания «14» августа 2008г.          17 час. 00 мин. (местного времени).

           Котировочные заявки принимаются в письменной форме или в форме электронного документа, определенного и подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с момента размещения данного извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).
10. Срок  и условия  оплаты выполненных работ: Оплата производится по факту выполненных работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта  выполненных работ.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: Победитель запроса котировок подписывает государственный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения котировочных заявок  и не позднее 8 дней со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок.
       Заказчик:
       Руководитель 
       УФК по Республике Хакасия 






А.Г. Белов
 Приложение № 1

к Извещению о проведении 
запроса котировок  № 7от «01» августа 2008г.
Дата ___________________________
№     ___________________________
Кому:

Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия

655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская 41.
Котировочная заявка 

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 7 от  «01» августа 2008г., мы _____________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(указывается наименование,  место нахождения (для юридического лица) Ф.И.О., место жительства (для
Физического лица), банковские реквизиты, ИНН  участника размещения заказа)

предлагаем выполнить работы по ремонту служебных помещений административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия на указанных ниже условиях, а именно:

1. Наименование, характеристики и количество работ
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	 
	3
	4
	5

	          Раздел 1. Серверное помещение (59 м.кв.) 1 этаж

	1
	ТЕРр65-02-02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода 
с фасонными частями
	0,03

	2
	ТЕРр65-01-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,18

	3
	ТЕРр65-04-01
	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин
	100 приборов
	0,02

	4
	ТЕРр65-04-03
	Демонтаж санитарных приборов моек
	100 приборов
	0,02

	5
	ТЕРр65-03-07
	Снятие смесителя  без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,04

	6
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,01

	7
	ТЕР16-01-002-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм
Обоснования коэф-в:
	100 м труб
	0,03

	8
	ТЕР46-03-009-07
ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ПЗ*2)
	100 шт.
	0,01

	9
	ТЕР46-03-017-04
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,02

	10
	ТЕР46-03-017-02
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0

	11
	ТЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1,46

	12
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

	100 м2
	0,04

	13
	ИЕР10-01-034-04
ОЗП*1,2259; ЭМ*1,3775; ЗПМ*1,2259; МАТ*1,1782; ТЗ*1,2259; ТЗМ*1,2259
	"Монтаж окон из ПВХ- профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
Коэф-ты к позиции:
перевод в ФЕР ОЗП=0,82; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,82; МАТ=0,86;
перевод к ТЕР ОЗП=1,3; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,3; МАТ=1,37"
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*0,82; ЭМ*0,95; ЗПМ*0,82; МАТ*0,86)
Новый коэффициент (ОЗП*1,3; ЭМ*1,16; ЗПМ*1,3; МАТ*1,37)
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,15)

	100 м2 проемов
	0,02

	14
	ИЕР10-01-033-05
ОЗП*1,2259; ЭМ*1,3775; ЗПМ*1,2259; МАТ*1,1782; ТЗ*1,2259; ТЗМ*1,2259
	"Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м
Коэф-ты к позиции:
перевод в ФЕР ОЗП=0,82; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,82; МАТ=0,86;
перевод к ТЕР ОЗП=1,3; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,3; МАТ=1,37"
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*0,82; ЭМ*0,95; ЗПМ*0,82; МАТ*0,86)
Новый коэффициент (ОЗП*1,3; ЭМ*1,16; ЗПМ*1,3; МАТ*1,37)
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,15)
	100 м2 проемов
	0,02

	17
	ИЕР10-01-041-05
ОЗП*1,2259; ЭМ*1,3775; ЗПМ*1,3325; МАТ*1,1782; ТЗ*1,2259; ТЗМ*1,3325
	"Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ площадью проема до 3 м2
Коэф-ты к позиции:
перевод в ФЕР ОЗП=0,82; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,82; МАТ=0,86;
перевод к ТЕР ОЗП=1,3; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,3; МАТ=1,37"
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*0,82; ЭМ*0,95; ЗПМ*0,82; МАТ*0,86)
Новый коэффициент (ОЗП*1,3; ЭМ*1,16; ЗПМ*1,3; МАТ*1,37)
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 проемов под дверные балконные блоки
	0,02

	19
	ТЕР11-01-036-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
1 313,23 = 9 146,83 - 76,80 x 102
	100 м2 покрытия
	0,39

	20
	ТЕР11-01-040-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м плинтусов
	0,42

	22
	ТЕР15-01-047-03
ПЗ*0,8; ОЗП*0,92; МАТ*0,8; ТЗ*0,92
	Разборка потолков из плитами типа Армстронг по металлическому каркасу и алюминиевым направляющим, без относа
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ПЗ*0,8)
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,39

	23
	ТЕРр67-04-05
	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,06

	24
	ТЕРр67-04-03
	Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания

	100 шт.
	0,04

	25
	ТЕР15-02-019-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18

	26
	ТЕР15-02-019-04
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,06

	26,1
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,03

	26,2
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,06

	27
	ТЕР10-04-013-02
	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2 проемов
	0,06

	29
	Прайс-лист
	Стоимость противопожарной металлической двери   19500\3.29\1.18
	шт
	1

	30
	ТЕР15-04-005-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,77

	31
	ТЕР15-04-005-04
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59

	32
	ТЕРм08-03-594-03
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,06

	34
	ТЕРр65-19-02
	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
	100 шт.
	0,02

	35
	ТЕРр57-02-01
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,39

	36
	ТЕРр57-02-09
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0,39

	37
	ТЕРр57-03-01
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,42

	38
	ТЕР11-01-004-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,39

	39
	СЦМ-101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	44,8

	40
	ТЕР11-01-033-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 покрытий
	0,39

	41
	ТЕР11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,39

	42
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,42

	                           Раздел 2. Касса (7 м.кв) 2 этаж

	43
	ТЕР10-04-013-02
	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2 проемов
	0,06

	45
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,01

	46
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,02

	47
	ТЕР15-02-019-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,14

	48
	ТЕР15-02-019-04
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,07

	49
	ТЕР15-04-005-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	50
	ТЕР15-04-005-04
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07


2. Цена работ с учетом включенных  в нее расходов, в том числе  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:
_____________( _____________) рублей.
       Выражаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Настоящая котировочная заявка действительна до «____» _______________200__ г.

Руководитель организации 

Подпись



 Ф.И.О.

М.П.
Номер контактного телефона:___________________

